**ДО**

##  „Хидрострой“ АД

 гр. София, бул. „Цар Освободител“ №6

**О Ф Е Р Т А**

**От:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование на кандидата)

за участие в избор на изпълните по реда на Глава четвърта от ЗУСЕФСУ и Постановление № 4 на Министерския съвет от 2024 г.

с адрес: гр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

регистриран по ф.д. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. по описа на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ съд,

ЕИК /Булстат: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Дата и място на регистрация по ДДС: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

представлявано от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в качеството му на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ,**

Във връзка с публична покана Номер 3 / дата 06.08.2025г., Ви представяме нашата оферта за участие в избор на изпълнител с предмет:

**Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло**

(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в горепосочената процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора.

1. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката съгласно изискванията на бенефициента, както следва:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Пълно описание на предмета на поръчката от страна на бенефициента  | КоличествоБр. | Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата | КоличествоБр. |
| 1. | **Летни обувки работни**/Минимални технически характеристики: задължителни за всички участници/:• Обувки половинки;• Горна част: хидрофобиран набук или еквивалент;• Олекотено защитно бомбе от композитен материал (неметално);• Противопрободна вложка от текстилен материал тип Kevlar;• Противохлъзгащо ходило от гума каучуков материал или еквивалент, с висока устойчивост на износване и контактна топлина до 300°C (HRO) Мостра (образец): Участникът предоставя 1 бр. летни работни обувки, спрямо минималните технически и/или функционални характеристики, описани по-горе. | 236 |  |  |
| 2. | **Летни обувки работни**/Минимални технически характеристики: задължителни за всички участници/:• Обувки половинки;• Горна част: хидрофобиран набук или еквивалент;• Олекотено защитно бомбе от композитен материал (неметално);• Противопрободна вложка от текстилен материал тип Kevlar;• Противохлъзгащо ходило от гума каучуков материал или еквивалент, с висока устойчивост на износване и контактна топлина до 300°C (HRO);• Стелка - анатомична, да абсорбира енергията в областта на петата;• Обувките да отговарят на изискванията на стандарт EN ISO 20345:2011 – Лични предпазни средства. Обезопасяващи обувки или еквивалентен.Мостра (образец): Участникът предоставя 1 бр. летни работни обувки, спрямо минималните технически и/или функционални характеристики, описани по-горе. | 43 |  |  |
| 3.  | **Зимни обувки работни:**/Минимални технически характеристики: задължителни за всички участници/:• Боти от хидрофобиран (водоотблъскващ) естествен набук или еквивалентен, подходяща за работа в зимни и влажни условия;• Олекотено защитно бомбе от композитен материал (неметално);• Противопрободна вложка от текстилен материал тип Kevlar, осигуряваща защита срещу проникване на остри предмети отдолу;• Ходило противополагащо от гума и/или друг подходящ каучуков материал, устойчиво на контакт с гореща повърхност ≥300°C (HRO)Мостра (образец): Участникът предоставя 1 бр. зимни работни обувки, спрямо минималните технически и/или функционални характеристики, описани по-горе. | 236 |  |  |
| 4.  | **Зимни обувки работни** /Минимални технически характеристики: задължителни за всички участници/:• Боти от хидрофобиран (водоотблъскващ) естествен набук или еквивалентен, подходяща за работа в зимни и влажни условия;• Олекотено защитно бомбе от композитен материал (неметално);• Противопрободна вложка от текстилен материал тип Kevlar, осигуряваща защита срещу проникване на остри предмети отдолу;• Анатомична стелка от EVA пяна или еквивалент, абсорбираща енергията при стъпване;• Ходило от термоустойчив каучуков материал, устойчиво на контакт с гореща повърхност ≥300°C (HRO), с висока устойчивост на масла, горива и слаби киселини;• Противохлъзгащо ходило(SRC);• Отговарят на изискванията на стандарт EN ISO 20345:2011 – Лични предпазни средства. Обезопасяващи обувки или еквивалентен.Мостра (образец): Участникът предоставя 1 бр. зимни работни обувки, спрямо минималните технически и/или функционални характеристики, описани по-горе. | 43 |  |  |
| **5.** | **Диелектрични боти** /Минимални технически характеристики: задължителни за всички участници/:• Работно напрежение: ≥20kV по стандарт EN50321-1:2008 – Работа под напрежение. Обувки за електрическа защита. Изолиращи обувки и боти /или еквивалент/.Мостра (образец): Участникът предоставя 1 бр. диелектрични боти, спрямо минималните технически и/или функционални характеристики, описани по-горе. | 4 |  |  |
| 6.  | **Обувки за заварчици** /Минимални технически характеристики: задължителни за всички участници/:• Боти за леяри и/или заварчици• Естествена кожа, водоотблъскваща;• С бомбе от фибростъкло или еквивалент;• Противопрободна пластина от текстил тип Kevlar, осигуряваща защита срещу проникване на остри предмети;• Износоустойчив хастар, устойчив на абразия и подходящ за продължително носене;• Полиуретаново (PU) ходило, двойнопластово, противохлъзгащо (антислип), устойчиво на масла, горива и слаби киселини;• Повдигната предна част на подметката – допълнителна защита за зоната на пръстите;• Термоустойчивост ≥300°C (при кратковременен контакт до 1 минута);• Антистатични свойства;• Отговарят на изискванията на стандарт EN ISO 20345 – Лични предпазни средства. Обезопасяващи обувки или еквивалентен.Мостра (образец): Участникът предоставя 1 бр. обувки за заварчици, спрямо минималните технически и/или функционални характеристики, описани по-горе. | 21 |  |  |
| 7.  | **Зимен работен комплект / яке с полугащеризон** /Минимални технически характеристики: задължителни за всички участници/:Материя: 100% полиестер (ПЕ)Плътност на плата: 200 гр./м²Комплектът включва: яке + полугащеризон1. Яке• Тип: Ватирано• Качулка: Сваляща се, ватирана• Водоустойчивост: 1000 мм воден стълб• Защита: Студо- и ветрозащитно• Светлоотразителни елементи• Светлоотразителни ленти на гърдите• Светлоотразителни ленти на ръкавите2. Полугащеризон• Тип: Ватиран• Водоустойчивост: 1000 мм воден стълб• Защита: Студо- и ветрозащитен• Светлоотразителни елементи:• Светлоотразителни ленти с широчина ≥5 смМостра (образец): Участникът предоставя 1 бр. зимен работен комплект (яке с полугащеризон), спрямо минималните технически и/или функционални характеристики, описани по-горе. | 236 |  |  |
| 8.  | **Зимно яке**/Минимални технически характеристики: задължителни за всички участници/:С подвижна качулка;• Външна материя: 93% полиестер / 7% еластан – софтшел тип материал или еквивалентен, осигуряващ гъвкавост, еластичност и комфорт при движение;• TPU мембрана с водоустойчивост и дишаемост ≥ 5000 mm / 5000 g/m²/24h;• Вътрешна материя: 100% полиестер, с плътност ≥ 300 g/m² – осигуряваща добра термоизолация и устойчивост при носене;• Да отговаря на стандарта EN ISO 13688:2013 – Защитно облекло. Общи изисквания или еквивалентен. Мостра (образец): Участникът предоставя 1 бр. зимно яке, спрямо минималните технически и/или функционални характеристики, описани по-горе. | 43 |  |  |
| 9.  | **Зимен панталон**/Минимални технически характеристики: задължителни за всички участници/:• Изработен от четирипосочен еластичен софтшел материал, осигуряващ висока степен на гъвкавост и свобода на движение;• Състав на материята: 92% полиестер / 8% еластан или еквивалент;• TPU мембрана с ниво на водоустойчивост и паропропускливост ≥ 5000/5000;• Плътност на материята: ≥ 230 g/m²Мостра (образец): Участникът предоставя 1 бр. зимен панталон, спрямо минималните технически и/или функционални характеристики, описани по-горе. | 43 |  |  |
| 10 | **Зимно яке защитно**/Минимални технически характеристики: задължителни за всички участници/:Защитно ватирано яке, предпазващо от топлина и пламъци, подходящо за заваряване и подобни процеси със сравними рискове, повишена защита на предмишницата на блузата закопчаване с шипове, покрити с велкро вътрешен джоб на гърдите и джоб на гърдите с велкро, защитава в случай на краткотраен контакт с пламъци, от лъчиста, контактна и конвективна топлина и от пръски разтопено желязо при рязане с ъглошлайф, общ гарантиран брой поддръжка без загуба на защитни свойства: мин. 50 пъти;материал: памук, ≥ 260 g / m2;Минимални изисквания към стандартите за защита/ или еквивалент: EN ISO 11611: 2018 – Защитно облекло за използване при заваряване и свързани процеси.Мостра (образец): Участникът предоставя 1 бр. зимно яке защитно, спрямо минималните технически и/или функционални характеристики, описани по-горе. | 21 |  |  |
| 11. | **Зимен панталон защитен**/Минимални технически характеристики: задължителни за всички участници/:Защитни ватирани панталони, предпазващи от топлина и пламъци, подходящ за заваряване и подобни процеси, със сравними рискове; джобове на кръста; заден джоб; закопчаване и цип; покривало за обувки. Панталоните да са подходящи за носене в комбинация с блуза. Панталоните да защитават в случай на краткотраен контакт с пламъци, от лъчиста, контактна и конвективна топлина и от пръски разтопено желязо при рязане с ъглошлайф. Общият гарантиран брой поддръжка, без загуба на свойства на разпространение на пламъка: мин. 50 пъти; материал: памук, ≥ 260 g / m2.Минимални изисквания към стандартите за защита/ или еквивалент: EN ISO 11611:2018 – Защитно облекло за използване при заваряване и свързани процеси. Мостра (образец): Участникът предоставя 1 бр. зимен панталон защитен, спрямо минималните технически и/или функционални характеристики, описани по-горе. | 21 |  |  |
| 12. | **Диелектрични ръкавици**/Минимални технически характеристики: задължителни за всички участници/:Работно напрежение: ≥20kV по стандарт EN60903:2003+АС2:2005 – Работа под напрежение. Изолиращи ръкавици /или еквивалент/.Мостра (образец): Участникът предоставя 1 бр. диелектрични ръкавици, спрямо минималните технически и/или функционални характеристики, описани по-горе. | 4 |  |  |
| 13. | **Шлем за заварчици с автоматично затъмняване**/Минимални технически характеристики: задължителни за всички участници/:Изработен от полиамид със соларна и литиева батерия и автоматично затъмняване от 9-13 степен чувствителността и времето за реакция, Мостра (образец): Участникът предоставя 1 бр. шлем за заварчици с автоматично затъмняване, спрямо минималните технически и/или функционални характеристики, описани по-горе. | 16 |  |  |

2. Ценово предложение:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата  | КоличествоБр. | Единична цена в лева без ДДС | Общо цена в лева без ДДС |
|  | *Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло* | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Обща стойност** |  |

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта.

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

**Цифром:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ лв. без ДДС Словом:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

3. Срок на доставка: .........................

*Предложеният срок на доставка не може да е по-кратък от 3 календарни дни и по-дълъг от 30 календарни дни от сключването на договора и не по-късно от крайния срок за изпълнението на договор № BG05SFPR002-1.004-0142-C0, а именно 01.11.2026 г. Предложения, попадащи извън посочения диапазон и/или предложения, които не съдържат информация за срока на изпълнение в календарни дни ще бъдат предложени за отстраняване.*

4. Валидност на офертата:.....................................

5. Начин на плащане:.................................................

6. Други изисквания и условия:

6.1. Срок за замяна при дефект /несъответствие (в часове) – ……………………………………………………………………….

*Участниците не могат да предлагат срок за замяна при дефект / несъответствие по – малък от 4 (четири) часа и повече от 48 (четиридесет и осем) часа.*

*Предложения, попадащи извън посочения диапазон и/или предложения, които не съдържат информация за срок за замяна при дефект / несъответствие в часове ще бъдат предложени за отстраняване.*

7. Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подизпълнители. ще ползваме/няма да ползваме

8. Приложения към офертата:

8.1 Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС №4/2024 г.;

8.2 Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата (*неприложимо)*;

8.3 Документи, доказващи техническите възможности и квалификацията на кандидата (*ако е приложимо);*

8.3.1. Справка - декларация, съдържаща списък на изпълнените доставки, които са еднакви или сходни с предмета на процедурата, включително стойностите, датите и получателите. **Важно:** За „сходни“ с предмета на поръчката доставки ще се счита: Доставка на специализирано работно облекло и ЛПС

8.3.2. Списък с документи, удостоверяващи произхода, състава и съответствието на специализираното работно облекло и личните предпазни средства (ЛПС) с приложимите нормативни изисквания. Към списъка да бъдат приложени копия на съответната документация ( напр. CE декларация за съответствие и/или ISO/ OEKO-TEX сертификати и/или технически характеристики и/или други документи, удостоверяващи съответствието с нормативните стандарти).

8.4 Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, вида и дела на тяхното участие, както и доказателства за поетите от тях ангажименти (*ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители)*;

8.5 Документи по т. 2 *,*3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с чл. 3, ал. 17 и чл. 5, ал. 1, т. 5 от ПМС № 4/2024 г. *(ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);*

8.6 Други изискуеми от кандидата документи.

**ДАТА:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (име и фамилия)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (длъжност на представляващия кандидата)